Приложение № 3

**Дополнительные критерии оценки Претендента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к Претенденту** | **Предложения Претендента** |
| 1 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после поставки, на основании подписанных спецификаций и предоставления первичных бухгалтерских документов |  |
| 2 | Срок поставки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |
| 3 | В стоимость поставки входят транспортные расходы |  |
| 4 | В стоимость поставки входят командировочные расходы |  |
| 5 | В стоимость поставки входят пусконаладочные работы |  |
| 6 | В стоимость поставки входит обучение персонала |  |
| 7 | Наличие сертификатов на оборудование |  |
| 8 | Гарантийные обязательства на оборудование |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Стоимость, руб. с НДС** |
| 1 | Поставка установок (печей) мобильных для нагрева заклепок (2 ед.) |  |  |

**Технические характеристики оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Требуется** | **Предложения Претендента** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вид нагрева | Электрический/индукционный |  |
| 2 | Мобильность  | Мобильная (передвижная)/Есть возможность установки печи на передвижную платформу |  |
| 3 | Диапазон рабочих температур, оС | 200 - 1050 |  |
| 4 | Одновременная загрузка и нагрев заклепок (диаметр 25мм, длина 105мм) в печи, шт. | 4-8 |  |
| 5 | Автоматическое регулирование температуры нагрева | Да |  |
| 6 | Время первоначального нагрева воздуха в незагруженной камере до 1000 оС, ч | Не более 1,5 |  |
| 7 | Время нагрева отдельной заклепки в нагретой печи, мин | Не более 10 |  |
| 8 | Напряжение питающей сети, В | 380±38 |  |
| 9 | Частота питающей сети, Гц | 50±1 |  |
| 10 | Масса, кг | До 110 |  |
| 11 | Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |  |
| 12 | Срок службы, лет | Не менее 5 |  |

**Руководитель**

 (подпись) (И.О. Фамилия)