**Технические характеристики: ГАЗ Соболь 2217**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **ГАЗ 2217** | | **ГАЗ 22171** | |
| **Модель двигателя** | Бензиновый УМЗ 4216 / Дизельный Cummins ISF 2,8 | | | |
| **Тип крыши** | низкая | | средняя | |
| **Количество мест** | 6+1 | 10+1 | 6+1 | 10+1 |
| **Колёсная формула** | 4х2 | | | |
| **Тип привода** | задний | | | |
| **Колёсная база, мм** | 2760 | | | |
| **Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)** | 4810/2030/2100 | | 4810/2030/2200 | |
| **Дорожный просвет, мм** | 150 | | | |
| **Минимальный радиус поворота, м** | 5,5 | | | |
| **Полная масса, кг (бензин/дизель)** | 2655/2785 | 2900/3025 | 2675/2800 | 2915/3040 |
| **Снаряженная масса, кг (бензин/дизель)** | 2125/2245 | 2085/2205 | 2140/2260 | 2100/2220 |
| **Мощность двигателя, л.с. (бензин/дизель)** | 106,8/120 | | | |
| **Объём двигателя, л. (бензин/дизель)** | 2,89 / 2,781 | | | |
| **Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч (бензин/ дизель)** | 11,7 / 9,2 | | | |
| **Максимальная скорость (бензин/дизель)** | 135 / 120 | | | |
| **Сцепление** | Однодисковое, сухое, ZF Sachs. Привод сцепления - гидравлический, ZF Sachs | | | |
| **Коробка передач** | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | | | |
| **Карданная передача** | Двухвальная, с промежуточной опорой | | | |
| **Рама** | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | | | |
| **Передняя подвеска** | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости игидравлическими газонаполненными амортизаторами | | | |
| **Задняя подвеска** | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | |
| **Шины** | 215/65R16, 225/60R16 | | | |
| **Рулевое управление** | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | | | |
| **Тормозная система** | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные . Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | | | |
| **АБC** | Входит в базовую комплектацию | | | |
| **Опции** | Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, круиз-контроль (для дизельных модификаций). | | | |