Приложение № 3

**Дополнительные критерии оценки Претендента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к Претенденту** | **Предложения Претендента** |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Комплексное обследование крановых путей пролетов № 2, № 3, № 7, № 8, железнодорожного участка и накопителя колесных пар» согласно РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин» с целью определения соответствия объектов обследования предъявляемым к ним требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и возможностей (условий) их дальнейшей эксплуатации. |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и Заключения по комплексному обследованию крановых путей пролетов № 2, № 3, № 7, № 8, железнодорожного участка и накопителя колесных пар. |  |
| 3 | Наличие разрешительной документации на проведение данных работ |  |
| 4 | Срок выполнения работ (календарных дней) |  |
| 5 | В стоимость ремонта входит стоимость материалов |  |
| 6 | В стоимость ремонта входят транспортные расходы |  |
| 7 | В стоимость ремонта входят командировочные расходы |  |
| 8 | В стоимость ремонта входят монтажные работы |  |
| 9 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Стоимость, руб. без НДС**  | **Стоимость, руб. с НДС**  |
| 1 | Комплексное обследование кранового пути пролета № 2 (длина пути – 96м, ширина пролета – 16,5м, уровень отметки головки рельс относительно пола – 6,928м) |  |  |
| 2 | Комплексное обследование кранового пути пролета № 3 (длина пути – 96м, ширина пролета – 16,5м, уровень отметки головки рельс относительно пола – 6,928м) |  |  |
| 3 | Комплексное обследование кранового пути пролета № 7 (длина пути – 96м, ширина пролета – 16,5м, уровень отметки головки рельс относительно пола – 6,928м) |  |  |
| 4 | Комплексное обследование кранового пути пролета № 8 (длина пути – 102м, ширина пролета – 16,5м, уровень отметки головки рельс относительно пола – 6,928м) |  |  |
| 5 | Комплексное обследование кранового пути железнодорожного участка (длина пути – 187,5м, ширина пролета – 32м) |  |  |
| 6 | Комплексное обследование кранового пути накопителя колесных пар (длина пути – 155м, ширина пролета – 17,93м) |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (И.О. Фамилия)