**Технические требования к специальной одежде,**

**специальной обуви и другим видам СИЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СИЗ** | **Технические требования** |
|  | **Мыло туалетное (100гр)**  | Мыло фасованное в бруски по 100 или 200 гр. |
|  | **Крем защитный (гидрофильного действия)** | Крем защитный гидрофильного действия, фасованное в тубы по 100 мл. или 200 мл. защищает кожу от технических масел, смазок, нефтепродуктов, сажи, графита, стекловолокна, органических растворителей, красок, СОЖ на основе масел, различных видов производственной пыли и других водонерастворимых рабочих материалов |
|  | **Крем регенерирующий** | Крем регенерирующий, фасованный в тубы по 100 мл. или 200 мл. Предназначенный для питания, смягчения, увлажнения и эффективной регенерации кожи рук и лица после выполнения работ, связанных с применением веществ раздражающего действия |
|  | **Паста очищающая (200гр)** | Паста фасованная в емкости по 200 мл. Предназначенная для эффективной очистки и удаления масла, смазок, битума, сажи, производственной пыли, грязи и других загрязнений с кожи руки, желательно наличие абразивных частиц |
|  | **Крем от насекомых (200 мл)** |  |
|  | **Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием (Микронит)** | Основа - полиэфирная. Покрытие - гладкий нитрил. Область покрытия - 1/2.Размеры: 9, 10, 11 ТР ТС 019/2011. Обливка ладони и пальцев с тыльной полностью. Должны выдерживать контакт с маслом и смазками не допуская контакта загрязнений с кожей работников |
|  | **Перчатки нитриловые, манжет- крага, полный облив** **(мультикрон)** | Материал основы: Хлопок Материал покрытия: НитрилТип/стиль покрытия С полным покрытиемСтиль манжеты Трикотажная манжетаРазмер 8, 9, 10Длина, мм 245 - 265ТР ТС 019/2011 |
|  | **Перчатки трикотажные х/б с точечным покрытием 5-ти нитка**  | Матариал: Хлопок, полиэфир (лопок не менне 70%Класс вязки не менее 13ТРТС 019/2011 |
|  | **Перчатки кислотостойкие (защита от керосина)** | Защита от керосина |
|  | **Перчатки спилковые с текстильными вставками**  | Материал основы (подкладки): Ткань; хлопок, на ладони и пальцахРабочая поверхность (материал покрытия): Спилок КРС; ВС/СКонструкция: крага х/б, комбинированные спилок/хлопковая ткань |
|  | **Перчатки спилковые с текстильными вставками утепленные (для 3 и 4 климатических поясов)** | Материал: спилок кожевенный, х/б тканьУтепление искусственным утеплителем. Предназначены для работ в холодное время года. |
|  | **Краги спилковые**  | Материал: кожевенный спилок толщиной не менее 1, 2 мм, Швы должны быть сшиты огнестойкой параарамидной нитью и усилены вставками из кожи. Ладонная часть усилена кожаной вставкой. Длина: не менее 350 мм. Конструкция: трапецеидальная манжета (возможность одевать поверх рукава сварочной робы)Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Краги спилковые утепленные**  | Материал: кожевенный спилок толщиной не менее 1,2 мм, утеплитель искусственный мех. Швы должны быть сшиты огнестойкой параарамидной нитью и усилены вставками из кожи. Ладонная часть усилена кожаной вставкой.Длина: не менее 350 мм. Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Рукавицы брезентовые**  | Ткань «двунитка», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Армированная нить. Двойная строчка. ГОСТ 12.4.010–75. |
|  | **Перчатки ПВХ морозостойкие**  | Морозоустойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала. Морозостойкое ПВХ покрытие, шероховатая поверхность Внутренняя поверхность: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом Манжет: Жесткая крага Размер: 11 |
|  | **Костюм для защиты от пониженных температур для сварщика**  | Комплектация: куртка и брюки с высоким поясомЗащита от искр, брызг расплавленного метала и окалин не ниже 2 класса) Ткань: хлопок – 100% с огнестойкой отделкой, плотность не менее 480%, МВО, К50Подклад: хлопок – 100% Утеплитель: синтетический утеплитель с огнестойкой отделкой (плотность не менее 300 г/м²) Застежка: потайная на пуговицахОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Тепловая защита для 3, 4 и особого климатических поясовСтрана изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ 12.4.250-2013ГОСТ Р 12.4.297-2013ГОСТ Р 12.4.236-2011 |
|  | **Костюм для сварщика**  | Комплектация: куртка, брюки. Ткань: 100 % хлопок с огнестойкой отделкой, плотность не менее 470 г/м², МВО, К50Подклад: хлопок - 100 % хлопок с огнестойкой пропиткойЗастежка: потайная на пуговицах Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. Страна изготовитель - Российская Федерация, ГОСТ Р 12.4.247-2008. |
|  | **Куртка для защиты от пониженных температур**  | Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ покрытие.Утеплитель: синтетический утеплитель, плотность не менее 150 г/м², Район применения: 3, 4 и особый климатические поясаЗастежка: потайная на пуговицах Капюшон: съемный, утепленный, с регулировкойЦвет: синий (возможны вставки)Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ Р 12.4.236-2011 |
|  | **Костюм для защиты от пониженных температур**  | Комплектация: куртка с капюшоном, полукомбинезон или брюки с завышенной спинкой, съемная подкладка (желательна возможность комплектовать костюм по желанию заказчика брюками или полукомбинезоном)Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ покрытие.Утеплитель: синтетический утеплитель, плотность не менее 150 г/м², (куртка 3 слоя – не ме-нее 150 г/м², брюки 2 слоя не менее 150 г/м²)Район применения: 3, 4 и особый климатические поясаПодклад: 100% нейлон или полиэфирРегулировки по ширине: по поясу, низу куртки, поясу брюк, манжеты с эластичной тесьмой на текстильной застежкеЦвет: синий (возможны вставки)Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ Р 12.4.236-2011 |
|  | **Костюм для защиты от общих производственных загрязнений** | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон (желательно возможность комплектовать костюм полукомбинезоном или брюками по желанию заказчика)Ткань: смесовая, (полиэфир, хлопок) хлопок – не менее 30%, плотность - не менее 210 г/м², Цвет: серый, синий, морская волна (возможны вставки).Фурнитура стойкая к воздействию перхлортеленаРазмерный ряд от 44 до 74Рост: от 158 до 200Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ 12.4.280-2014 |
|  | **Костюм для защиты от общих производственных загрязнений****(для уборщиков офисных и производственных помещений)** | Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, (полиэфир, хлопок) хлопок – не менее 50%, плотность - не менее 150 г/м², Цвет: серый, синий, морская волна (возможны вставки).Фурнитура стойкая к воздействию перхлортеленаОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация.  |
|  | **Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные**  | Верх обуви: натуральная гладкая лицевая водоупорная кожа Подносок: композит (200 Дж)Тип подошвы: трехслойнаяМетод крепления: литьевойЦвет: черныйРазмер: 37 – 48Район применения: 3, 4 и особый климатические пояса |
|  | **Ботинки кожаные с жестким подноском** | Верх обуви: натуральная кожаПодкладка: текстильный материалПодносок: композитный (не менее 200 Дж)Метод крепления: литьевой.Тип подошвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образцаСтрана изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ Р 12.4.187-97 |
|  | **Сапоги кожаные утепленные** | Верх обуви: натуральная кожа термоустойчивая, водоотталкивающая (юфти) толщиной не менее 1,8 мм. Утеплитель: натуральный мехПодносок: композитный (не менее 200 Дж)Тип подошвы: двухслойная или трехслойная, полиуретан/нитрильная резина Метод крепления: литьевойРайон применения: 3, 4 и особый климатические поясаОбязательно наличие регулировки голенища по верху.Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образцаСтрана изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ Р 12.4.187-97 |
|  | **Полуботинки женские** | Верх - из хромовой кожи.Подошва - однослойный маслобензостойкий полиуретанСпособ крепления – литьевой.Предоставление образцаСтрана изготовитель - Российская Федерация. |
|  | **Комбинезон одноразовый для покрасочных работ** | Материал: Спанбонд плотностью от 35 гр./м²ТР ТС 019/2011 |
|  | **Жилет сигнальный на пуговицах** | Способ застегивания – пуговицы 2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014)Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность 120 г/м² Цвет: флуоресцентный желтый или оранжевыйРазмер: от 88-92, до 128-132Рост: от 158-164, до 194-200 |
|  | **Каска защитная**  | Комплектация: высокоустойчивый пластик, храповая регулировка размера оголовья, укороченный козырек каски, конструкция должна предполагать применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Температурный режим: от −50 до +50 °С.Цвет: белый, оранжевыйОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Каска- кепка защитная**  | Материал верха - х/б,материал вставки – полиэтилен низкого давления (ПНД).Каскетка оснащена мягким амортизатором из пенополиуретана, дублированного трикотажем. Верхняя часть каскетки имеет 4 вентиляционных отверстия. Изменение размера обеспечивается при помощи застежки на ленте «контакт». Размер оголовья: 58-62.ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.245-2007 |
|  | **Очки защитные (открытые)** | Комплектация: открытые панорамные. Вращающееся крепление резинки для ношения с защитными касками. Линза из поликарбоната толщиной 2,1 мм Температурный режим от 0 до +40 °С. Оптический класс 1.Покрытие линз: стойкость к запотеванию внутри, защита от царапин снаружи.Цвет линз: прозрачный.Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Очки защитные (закрытые)** | Комплектация: закрытые панорамные очки с непрямой вентиляцией. Вращающееся крепление резинки для ношения с защитными касками. Линза из поликарбоната толщиной 2,1 мм Температурный режим от 0 до +40 °С. Оптический класс 1.Покрытие линз: стойкость к запотеванию внутри, защита от царапин снаружи.Цвет линз: прозрачный.Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Фартук брезентовый**  | повышенной прочности, защита от стружки |
|  | **Нарукавники брезентовые**  | повышенной прочности, защита от стружки |
|  | **Респиратор противо-газоаэрозольный с клапаном выдоха**  | Полумаска фильтрующая (респиратор) 9925 с дополнительной защитой от сварочных дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха (FFP2, до 12 ПДК)  |
|  | **Жилет утепленный**  | (внешнее покрытие ткань типа «Оксфорд», утеплитель синтепон. Застежка на молнию. Боковые утепленные карманы, внутренние карманы. Удлиненная спинка.) |
|  | **Белье нательное (летнее)** | Комплектация: фуфайка, кальсоныМатериал: хлопок 100% Рост: от 158-164, 194-200Размер: от 88-92, 120-124Страна изготовитель - Российская Федерация. Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Белье нательное (зимнее)** | Комплектация: фуфайка, кальсоныМатериал: акрил, хлопокЦвет: серый, черный, зеленыйПрименение: 3, 4 и особые климатические поясаРост: от 158-164, 194-200Размер: от 88-92, 120-124Страна изготовитель - Российская Федерация. Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 |
|  | **Костюм для медицинского работника**  | Облегченный жилет, куртка, брюки, футболкаТкань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.Цвет: васильковый.Сезон: лето, Цвет: синийКомплектность: Куртка, брюкиРазмерный ряд: с 88-92 по 120-124Ростовка: с 158-164 по 182-188 |
|  | **Халат медицинский** | Рекомендуется для защиты от незначительных загрязнений, бытовой и производственной пыли. Классическая модель для работников складов, мастерских, лабораторий, технического персонала.Ткань: бязьСостав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м²Застежка: на пуговицахВоротник: отложнойРегулировки по ширине: манжеты на пуговицахКарманы: нижние накладныеЦвет: белыйРазмер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124Рост: 170-176, 182-188, 158-164 |
|  | **Тапочки кожаные****(обувь для медицинского персонала)** | Материал: Натуральная кожа, экокожаПодошва: ПВХРазмеры: 36-46Метод крепления: Литьевой |
|  | **Плащ для защиты от воды**  | Ткань: 100% полиэфир, водоупорность не менее 5000 мм.Цвет: синий, черныйОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011.Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ 12.4.134-83 |
|  | **Сапоги сварщика**  | Верх обуви: натуральная кожаПодкладка: сукно шерстяноеПодносок: композитный 200 ДжТип подошвы: двухслойнаяПодошва: ПУ/нитрилМетод крепления: литьеЦвет: черные |
|  | **Сапоги сварщика зимние** | Верх обуви: натуральная кожаПодкладка: сукно шерстяноеПодносок: композитный 200 ДжТип подошвы: двухслойнаяПодошва: ПУ/нитрилМетод крепления: литьеЗона применения: 3, 4 и особый климатические пояса |
|  | **Ботинки для сварщика** | Верх обуви: натуральная кожаПодкладка: сукно шерстяноеПодносок: композитный 200 ДжТип подошвы: двухслойнаяПодошва: ПУ/нитрилМетод крепления: литьеЦвет: черные |
|  | **Полумаска со сменным фильтрами** |  |
|  | **Сменные фильтры для полумаски** |  |
|  | **Перчатки медицинские (размеры Х, ХL)** | Перчатки медицинские нитриловые, неопудренные, нестерильные, смотровые, текстурированные на пальцах. Материал изготовления синтетический латекс (нитрил). |
|  | **Брюки мужские лето для административно-управленческого персонала** | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой «Дюраклин».Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м2 Брюки прямые с застежкой на тесьму "молния".На левом боковом шве двойной карман, большой с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку.На правом боковом шве двойной накладной карман для инструментов.По низу наколенников вход в карман для амортизационных накладок с текстильной застежкой.Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную пуговицу.На правой задней половинке стропа для инструментов.Вставки из световозвращающей ленты. Цвет: синий с чернымОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Брюки женские лето для административно-управленческого персонала** | Ткань: "Индестрактбл" с отделкой "Дюраклин"Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м² Застежка: центральная на молнии с пуговицей на поясеКарманы: на передних и задних половинках, на левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка на поясе на задних половинках, вставки над наколенникамиУсилительные накладки: наколенники из ткани "Кордура"Разрезы по низу боковых швов с застежкой на молниюСветоотражающие элементы: полосы на передних половинкахЦвет: васильковый с темно-синимОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Полукомбинезон мужской лето для административно-управленческого персонала**  | Ткань: «Индестрактбл» с отделкой "Дюраклин"Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м² Застежка: гульфик на молнии в среднем шве, карабины на лямкахКарманы: накладные - на грудке, на задних половинках, на боковых швах; на передних половинках с наклонным входом.Усилительные накладки: наколенники из ткани "Кордура" со входами под амортизационные вкладыши.Светоотражающие элементы: лента на передних половинках, пиктограммы на лямкеИспользование деталей из эластичнойткани "Кордура":на передних половинках над наколенниками - для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях.Цвет: васильковый с темно-синимОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Куртка женская лето для административно-управленческого персонала** | Ткань: "Индестрактбл" с отделкой "Дюраклин"Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м² Застежка: центральная на молнии, планка на потайных кнопкахВоротник: стойка с застежкой на кнопкуРегулировки: манжеты на кнопках, сборка на резинку по талии на спинке Карманы: боковые карманы на молнии в швахЭластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке Светоотражающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротникеВентиляционные отверстия: люверсы в области проймЦвет: васильковый с темно-синимОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Куртка мужская лето для административно-управленческого персонала** | Ткань: «Индестрактибл» с отделкой «Дюраклин».Состав: полиэстер — 65%, хлопок — 35%, плотность 245 г/м², Куртка с центральной застежкой на тесьму «молния» закрытую планкой c застежкой на потайные кнопки.Воротник — стойка.Верхниеи боковые карманы с застежкой на тесьму «молния».Для регулирования объема по низу нашиты хлястики с потайной застежкой на кнопки.Вентиляционные отверстия — люверсы.Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и спинке.Цвет: васильковый с темно-синим Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Куртка мужская зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слояЗастежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемныйКарманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние - карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов, карман формата А4 с входом под ветрозащитной планкой.Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка.Регулировки по ширине: по низу эластичным шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке.Световозвращающие элементы: по полочкам, спинкеОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Куртка женская зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слояЗастежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемныйКарманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние - карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов.Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка.Регулировки по ширине: по низу эластичным шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке.Световозвращающие элементы: по полочкам, спинкеОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Полукомбинезон женский зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкойКарманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами.Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам.Световозвращающие элементы: по низуРазмер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124Рост: 170-176, 182-188, 158-164Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Полукомбинезон мужской зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкойКарманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами.Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам.Световозвращающие элементы: по низуОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Брюки мужские зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слояЗастежка: на молнииКарманы: боковые с застежкой на молнию и клапанамиЗащитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам.Световозвращающие элементы: по низуОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Брюки женские зима для административно-управленческого персонала** | IV и Особый климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слояЗастежка: на молнииКарманы: боковые с застежкой на молнию и клапанамиЗащитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы: по низуОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Шапка** | Вязаная шапка со светоотражающими элементами для безопасности. Материал: трикотажное полотно, акрил -100%Подкладка: флисЦвет: антрацитРазмер: безразмернаяОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 017/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. |
|  | **Полуботинки женские лето для административно-управленческого персонала** | Профессиональная обувь со специальной антибактериальной подкладкой.Верх обуви: сетчатый текстильный материал, Подкладка: текстильный материалТип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/полиуретан (от -20°Сдо +80°С)Метод крепления: литьевойОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Ботинки женские зима для административно-управленческого персонала** | Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: меховой утеплитель, мехПодносок: термопластичныйПодошва: двухслойная- Вкладная стелька;Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. |
|  | **Полуботинки мужские лето для административно-управленческого персонала** | Профессиональная обувь со специальной антибактериальной подкладкой.Верх обуви: сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу Подкладка: текстильный материалТип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/полиуретан (от -20°Сдо +80°С)Метод крепления: литьевойОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ 12.4.187-84 |
|  | **Сапоги мужские зима для административно-управленческого персонала** | Верх обуви: натуральная кожаУтеплитель: вставной утепленный чулокНиз обуви: галоша из морозостойкой резины (от -35 °C до +150 °C)Метод крепления: клеепрошивной |
|  | **Жилет утепленный для административно-управленческого персонала** | I и II климатические поясаТкань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20.Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слойЗастежка: на молнииКарманы: верхний прорезной с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние - карман для документов больших форматов на молнии, нижний карман из сетки.Световозвращающие элементы: по полочкам, спинкеОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца.Страна изготовитель - Российская Федерация. ГОСТ Р 12.4.280-2014 |
|  | **Футболка для административно-технического персонала**  | Ткань: хлопок - 100%, 160 г/м²Цвет: серыйРазмер: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
|  | **Подшлемник спилковый** |  |
|  | **Щиток защитный лицевой** |  |
|  | **Перчатки диэлектрические**  |  |
|  | **Костюм мужской летний сигнальный** | Ткань: смесовая (с содержанием хлопка не менее 30%) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.Цвет: темно-синий с флуоресцентным оранжевым.Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Костюм мужской зимний сигнальный** | Ткань основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Ткань фоновая: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Утеплитель: синтепон, синтетический утеплитель, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость.Возможность применение в 3, 4 и особом климатическом поясеОбязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Костюм влагозащитный сигнальный** | **Ткань:**  плащевая ткань с ПВХ-покрытием, водоупорность 5000 мм вод.ст., плотность 225 г/кв.м. **Сигнальные элементы:** световозвращающие полосы шириной 5 см.**Цвет:** флуоресцентный ярко-оранжевый.**Температурный режим использования:** 0…+40 °C.Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |
|  | **Подшлемник утепленный** | Обязательное требование: наличие сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011. Предоставление образца. |