Приложение № 3

**Дополнительные критерии оценки Претендента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к Претенденту** | **Предложения Претендента** |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: «Ремонт приточной вентиляции 7 пролета ЦКП» |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и выдачи протоколов испытаний |  |
| 3 | Срок выполнения работ |  |
| 5 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Стоимость, руб. с НДС** |
| 1 | Ремонт приточной вентиляции 7 пролета ЦКП |  |  |

**Техническое задание**

**«Поставка, монтаж и пусконаладочные работы приточной вентиляции 7 пролета ЦКП»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание работ** | **Кол-во** | **Стоимость, руб. без НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Демонтаж центробежного вентилятора |  |  |
| 2 | Приобретение вентилятора радиального ВР-86-77 12,5\*1-22/750 |  |  |
| 3 | Монтаж вентилятора радиального ВР-86-77 12,5\*1-22/750 |  |  |
| 4 | Приобретение вставок гибких Д 1250 к радиальному вентилятору |  |  |
| 5 | Монтаж вставок гибких Д 1250 к радиальному вентилятору |  |  |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 500 мм |  |  |
| 7 | Монтаж решеток вентиляционных размером 540\*340 мм с пробивкой проемов из кирпича |  |  |
| 8 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов (перфолента) внутри зданий и сооружений |  |  |

**Руководитель**

(подпись) (И.О. Фамилия)